******

***Инструкция по эксплуатации сейфа******Diplomat с механическим замком***

На Вашем сейфе установлен механический 4х-уровневый кодовый замок. Шифр замка — 4 числа от 0 до 99. Всего возможно 100 миллионов таких комбинаций. На вращающемся диске кодового замка нанесено 100 делений, соответствующих числам шифра.

***Как открыть сейф?***


**Шаг 1:** Вращайте диск по часовой стрелке так, что бы деление соответствующее первому числу шифра **3 раза** прошло мимо метки на неподвижной части замка, и остановитесь тогда, когда это деление окажется **в 4-й раз** напротив метки.

**Шаг 2:** Вращайте диск против часовой стрелки так, чтобы деление, соответствующее второму числу шифра, **2 раза** прошло мимо метки, и остановитесь тогда, когда это деление окажется **в 3-й раз** напротив метки.

**Шаг 3:** Вращайте диск по часовой стрелке так, что бы деление, соответствующее третьему числу шифра, **1 раз** прошло мимо метки, и остановитесь тогда, когда это деление окажется **во 2-й раз** напротив метки.

**Шаг 4:** Вращайте диск против часовой стрелки и остановитесь тогда, когда деление, соответствующее четвертому числу шифра, окажется напротив метки.

**Шаг 5:** Поверните ключ в замке, следом поверните ручку (если она есть) и откройте дверь сейфа.

******


***Как закрыть сейф?***

Если хотите закрыть сейф на ключ, просто поверните ключ в замке.

Если хотите закрыть сейф на кодовый замок, поверните диск кодового замка на один или несколько оборотов по часовой стрелке.

***Примечание:***

При перемещениях сейфа рекомендуется снимать дверь с петель, это уменьшит его массу, а также снизит риск повреждения ручки и замков сейфа. Снимая дверь, не забудьте так же снять опорные подшипники, расположенные в петлях, чтобы не потерять их при транспортировке. В целях предохранения запирающих механизмов от повреждений при попытках взлома крепление ручки преднамеренно ослаблено, поэтому не прикладывайте к ней (особенно при транспортировке) значительных усилий.

******